СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ (КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА), Т.М. "FERON", СЕРИИ: CAB
МОДЕЛИ CAB1002, CAB1006
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание
1. Комплект подвесов для шинопровода тм «FERON» серии CAB предназначен для подвешивания шинопровода.
1. Подвесы предназначены для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.
2. [bookmark: _GoBack]Технические характеристики*:
	Наименование
	CAB1002
	CAB1006

	Совместимость с шинопроводом
	CABM1000, CABM1001
	CABM1000

	Максимальная длина подвеса (регулируемая)
	2м
	1,5м

	Размеры (д×ш)
	См. на упаковке

	Степень защиты от пыли и влаги
	IP20

	Класс защиты от поражения электрическим током
	I
	III

	Рабочая температура
	+1...+35°С

	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	Материал корпуса
	Сталь

	Цвет корпуса
	См. на упаковке


*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
1. Комплект подвесов
1. Упаковка
4. Установка и подключение
4.1 Достаньте подвесы из упаковки и проведите внешний осмотр.
4.2 Перед монтажом убедитесь, что питающее напряжение отключено.
4.3 Подвес CAB1006 имеет на конце специальную пластину, которая вставляется в паз шинопровода.
4.4 Чтобы закрепить подвес CAB1002 к шинопроводу, необходимо просверлить в нем отверстие подходящего размера.
4.5 На другом конце подвесов имеется фланец, который крепится к потолку при помощи саморезов.
5. Меры предосторожности
5.1 Все работы по установке должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию.
5.2 Все монтажные, либо демонтажные работы выполняются только при отключенном напряжении питания.
5.3 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
5.4 Запрещена эксплуатация изделия в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.
5.5 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
6. Хранение
Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.
7. Транспортировка
Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
8. Утилизация
Изделия не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо утилизировать как бытовые отходы.
9. Сертификация
Изделие не подлежит обязательной сертификации.
10. Информация об изготовителе и дата производства
Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай;  «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
Дата изготовления нанесена на корпус в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
11. Гарантийные обязательства
1. Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.
1. Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.
1. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
1. Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.
· Срок службы 5 лет.
 

