Держатель грунтовой ДГ-01, ДГ-02
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
Держатель грунтовой ДГ (далее держатель) предназначен для установки и крепления светильников, прожекторов и пр. для ландшафтной, садово-парковой, архитектурной подсветки. Светильники могут применяться как с питанием от сети, так и автономным питанием (аккумуляторным). Конструкция держателя обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию светильников при соблюдении требований данной инструкции.
 
1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Температура окружающего воздуха при эксплуатации                                          от -45°С до +45°С
	Тип держателя
	Размеры в мм, не более
	Масса в кг, не более
	Допустимая масса устанавливаемого светильника                                                  
	Максимальный размер устанавливаемого светильника в плане                            

	
	диаметр
	высота
	
	
	

	ДГ-01
	60
	230
	0,18
	2,0
	Ø500 мм

	ДГ-02
	63
	192
	0,14
	
	


 
2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Держатель в сборе                                    - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации                  - 1 экз.
                                         
3 СБОРКА И МОНТАЖ.
Распаковать изделие. Установить держатель в грунт, убедиться, что держатель установлен устойчиво. 

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    Не устанавливать светильник, масса и габаритные размеры которого превышают допустимые. При фиксации светильника убедиться в том, что конструкция устойчива и не опрокидывается.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.
Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков. 
Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%. 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗГОТОВИТЕЛЯ
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.
Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.
По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

7 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». г. Витебск, 210004, ул. Ломоносова, 2А, ТУ РБ 300541279.028-2022.  Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.









[bookmark: _Hlk215664321][image: ]8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Представитель службы контроля предприятия 
Держатели соответствуют ТУ РБ 300541279.028-2022 и признаны годным для эксплуатации.
                    
	Заполняет торговая организация
Наименование торговой организации, контактный телефон
_____________________________
_____________________________
Дата продажи   _____________     М.П.
Продавец (подпись)_________          



  «_____»_______________ 202  г.
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Рисунок 1. Общий вид держателей ДГ-01 и ДГ-02
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