ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ТМ STEKKER СЕРИЯ: NYCT
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Назначение изделия:
1.1 Хомуты нейлоновые ТМ «STEKKER» (далее – стяжки) представляют собой полосу или ленту с устройством захвата, предназначенную для связывания или объединения групп кабелей, крепления и/или поддерживания кабелей к поверхностям (при использовании дополнительных креплений, например, площадки для стяжек).
1.2 Стяжки могут также использоваться в других целях.
1.3 Данные стяжки предназначены для однократного использования, за исключением NYCT40-150, NYCT50-200, NYCT80-250, NYCT80-300, NYCT80-400.
2. Технические характеристики
См. таблицы №1, №2 и №3.
3. Правила использования:
3.1 Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы, наличие трещин и разломов.
3.2 Монтаж стяжки. 
Внимание! Монтаж хомутов при отрицательных температурах может осуществляться только до -10°С. Предварительно хомуты необходимо выдержать в помещении при нормальной температуре не менее суток. Доставать на монтаж небольшими партиями, чтобы хомуты не успевали остывать.
  - Стяжкой охватывается закрепляемый объект.
          - Конец стяжки помещается в замок.
          - Затем конец протягивается через замок, образуя петлю, до полной фиксации. 
3.3 Демонтаж стяжки.
          - Стяжку можно отрезать ножом или перекусить бокорезами (за исключением NYCT40-150, NYCT50-200, NYCT80-250, NYCT80-300, NYCT80-400 – замок можно расстегнуть). 
3.4 Ограничения в использовании
  - Температура эксплуатации стяжки составляет -35…+85°С.
  - Стяжки не предназначены для использования в агрессивных средах, в местах с повышенным содержанием химических реагентов и солей, которые могут привести к разрушению структуры изделия.
  - Минимальная температура монтажа стяжек не ниже -10°С.
  - Чтобы стяжки сохраняли свои прочностные характеристики, необходимо упаковку после вскрытия и использования плотно закрыть.
4. Меры по восстановлению прочностных свойств
В результате нарушения условий и сроков хранения стяжки могут терять влагу, что приведет к ухудшению свойств.
Чтобы восстановить свойства стяжек, необходимо с помощью подручных средств в упаковку со стяжками добавить 5% веса воды от веса упаковки стяжек, плотно упаковать и оставить на 4-5 дней в помещении при нормальных условиях. 
5. Хранение
Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от +5°С до +25°С, относительная влажность (50±5) % при температуре 25°С. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.
6. Транспортировка
Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
7. Утилизация
Стяжки относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.
8. Сертификация
Изделие не подлежит обязательной сертификации.
9. Информация об изготовителе
Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай; Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
10. Гарантийные обязательства.
· Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
· В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
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Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению 
и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, 
являются обязательными.

	Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER”
		
	Гарантийный талон

	Дата продажи
	Наименование изделия
	Количество
	Дата окончания гарантийного срока

	
	

	
	

	
Продавец______________________                                                                                Покупатель______________________

МП

ВНИМАНИЕ! 
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)



	Модель
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Максимальный диаметр пучка, мм
	Материал
	Нагрузка, кг
	Температура эксплуатации
	Температура монтажа
	Цвет

	NYCT25-100
	100
	2,5
	22
	Нейлон
	8
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT25-100
	100
	2,5
	22
	
	8
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT25-150
	150
	2,5
	35
	
	8
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT25-150
	150
	2,5
	35
	
	8
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT25-200
	200
	2,5
	50
	
	8
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT25-200
	200
	2,5
	50
	
	8
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT36-200
	200
	3,6
	50
	
	18
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT36-200
	200
	3,6
	50
	
	18
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT36-250
	250
	3,6
	65
	
	18
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT36-250
	250
	3,6
	65
	
	18
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT36-300
	300
	3,6
	80
	
	18
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT36-300
	300
	3,6
	80
	
	18
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT47-200
	200
	4,7
	50
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT47-200
	200
	4,7
	50
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT47-250
	250
	4,7
	65
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT47-250
	250
	4,7
	65
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT47-300
	300
	4,7
	82
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT47-300
	300
	4,7
	82
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT47-350
	350
	4,7
	90
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT47-350
	350
	4,7
	90
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT47-400
	400
	4,7
	105
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT47-400
	400
	4,7
	105
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT76-300
	300
	7,6
	82
	
	55
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT76-400
	400
	7,6
	105
	
	55
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный



Таблица №1 Одноразовые хомуты

	Модель
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Максимальный диаметр пучка, мм
	Материал
	Нагрузка, кг
	Температура эксплуатации
	Температура монтажа
	Цвет

	NYCT40-150
	150
	4
	35
	Нейлон
	18
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT50-200
	200
	5
	50
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT80-250
	250
	8
	66
	
	55
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT80-300
	300
	8
	82
	
	55
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT80-400
	400
	8
	105
	
	55
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый



Таблица №2 Многоразовые хомуты

	Модель
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Диаметр отверстия, мм
	Максимальный диаметр пучка, мм
	Материал
	Нагрузка, кг
	Температура эксплуатации
	Температура монтажа
	Цвет

	NYCT36-100MT
	100
	3,6
	4,2
	22
	Нейлон
	8
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT36-100MT
	100
	3,6
	4,2
	22
	
	8
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT36-150MT
	150
	3,6
	4,2
	32
	
	13,6
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT36-150MT
	150
	3,6
	4,2
	32
	
	13,6
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный

	NYCT43-200MT
	200
	4,3
	5,5
	42
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	белый

	NYCT43-200MT
	200
	4,3
	5,5
	42
	
	22
	-35°C - +85°C
	-10°C - +60°C
	черный



Таблица №3 Хомуты с отверстием под винт
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