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КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, Т.М. "FERON" СЕРИИ: LD
МОДЕЛЬ: LD150 
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание прибора и его назначение
1.1 DMX контроллер LD150 предназначен для управления фасадными линейными прожекторами RGB торговой марки «FERON» модель LL-892 и архитектурными прожекторами RGBW торговой марки «FERON» модель LL-899.
1.2 Контроллер предназначен для работы от сети переменного тока с номинальным напряжением 100-240В/50Гц.
1.3 Воспроизведение программ происходит с SD карты памяти, которая идет в комплекте поставки контроллера. На карту предварительно установлено более 60 программ работы светильников.
1.4 Автоматическая адресация подключенных светильников.
1.5 Прибор оснащен пятью выходными портами, осуществляющих передачу данных по протоколу RS-485.
2. Технические характеристики прибора
	Напряжение питания
	100-240В

	Частота сети
	50Гц

	Потребляемая мощность
	3Вт

	Выходной сигнал
	5*RS485

	Количество пикселей на один порт
	168 стандарт DMX512 light

	Формат SD карты
	FAT/FAT32

	Объем SD карты
	Не более 128Мб

	Количество установленных программ работы
	60

	Степень защиты 
	IP20

	Относительная влажность
	<50%

	Рабочая температура
	-10...+40°C

	Климатическое исполнение
	УХЛ3.1

	Материал корпуса 
	Алюминий


*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения, не ухудшающие параметры продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)
[image: ]Рисунок 1 Габаритные размеры контроллера
3. Комплектация товара
3.1 Прибор в сборе.
3.2 SD карта с установленными программами.
3.3 5 клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру.
3.4 Отвертка.
3.5 Коробка упаковочная.
4. Меры безопасности
4.1 Эксплуатацию прибора осуществлять только внутри сухих помещений при относительной влажности не более 50% без конденсации влаги.
4.2 Эксплуатация прибора в помещениях с наличием в воздухе паров и агрессивных химических примесей не допускается.
4.3 Не устанавливайте прибор в местах с затрудненной конвекцией воздуха и вблизи нагревательных приборов.
4.4 Включение контроллера осуществлять только при установленной карте памяти. При необходимости вытащить карту памяти предварительно отключите контроллер.
4.5 Подключение сигнальных проводов к контроллеру и подключение в цепь светильников необходимо осуществлять только при отключенном контроллере.
4.6 Не подключать светильники к контроллеру через выключатель. 
5. Коды ошибок контроллера
	Код ошибки
	Возможная неисправность
	Причина

	01
	Не установлена карта памяти
	Плохой контакт, либо не установлена карта памяти

	02, 03, 04, 05
	Карта памяти не считывается
	Карта неисправна, либо неправильно отформатирована, либо плохой контакт.

	06-09
	Карта не читается, не читается файл программ
	Не читается часть карты, либо плохой контакт, либо нет файла программ, карта неправильно отформатирована, файл неверного формата


6. Управление и подключение
	Маркировка части контроллера
	назначение
	Использование

	On/OFF
	выключатель
	Включает/отключает работу контроллера

	Кнопка AUTO (или MENU)
	Кнопка управления
	Используется при настройке адресации, и для быстрого перехода в режим автоматической работы  

	Кнопка SPEED (SPD/EN)
	Регулировка скорости
	Используется для регулировки скорости смены цветов динамических режимов

	Кнопка MODE + (или стрелка вправо)
	Выбор режима работы
	Используется для перехода к следующему режиму работы

	Кнопка MODE – (или стрелка влево)
	Выбор режима работы
	Используется для перехода к предыдущему режиму работы

	Выходы А
	DMX выход DATA+
	Сигнал управления положительной полярности

	Выходы B
	DMX выход DATA-
	Инверсный сигнал управления отрицательной полярности

	Выходы GND
	Общий 0 сигнальный выход контроллера
	Соединяется с входом GND светильника





При помощи шнура питания контроллер подключается к сети переменного тока с номинальным напряжением 230В. Все подключения к контроллеру нужно осуществлять только при отключенном контроллере. Подключение к контроллеру LD150 светильников ТМ «FERON» серии LL-892/LL-899 рекомендуется осуществлять по следующей схеме на рисунке 2:
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Рисунок 2 Схема подключения светильника тм «FERON» LL-892/LL-899 к контроллеру LD150

В проводе с разъемом на три контакта провода коричневого (подключать к каналу А1 контроллера, данные +), синего (подключать к каналу B1 контроллера, данные -). Для подключения рекомендуется использовать соединитель-коннектор LD1501 (41275) или LD1506 (41668) (приобретаются отдельно).
В проводе с разъемом на два контакта – провода питания, которые подключаются к блоку 24В. Коричневый – подключать к полюсу положительной полярности, синий провод – подключать к проводу отрицательной полярности. Для подключения рекомендуется использовать соединитель-коннектор LD1500 (41274) или LD1505 (41667) (приобретаются отдельно).
Каждый порт DMX контроллера LD150 имеет ограничение по длине подключения и длина подключения от контроллера до последнего прожектора не может превышать 50 метров.
Максимальное число прожекторов, подключенных в один порт:
	9W/12W - 30 шт, таким образом, максимальное число прожекторов, подключенных на один DMX контроллер с пятью портами = 150 шт.;
	18W - 20 шт, таким образом, максимальное число прожекторов, подключенных на один DMX контроллер с пятью портами = 100 шт.;
	36W - 15 шт, таким образом, максимальное число прожекторов, подключенных на один DMX контроллер с пятью портами = 75 шт.;
7. Базовые операции контроллера
7.1 Настройка скорости смены режимов происходит нажатием кнопки «SPEED» (SPD/EN):
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Рисунок 3 Изменение скорости контроллера
7.2 Выбор режима работы
Переключение режимов работы контроллера, осуществляется нажатием кнопок «MODE+» (стрелка вправо) и «MODE-» (стрелка влево).
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Рисунок 4 Пример изменения режима работы контроллера
8. Работа с контроллером
8.1 Установите контроллер в отапливаемом сухом помещении. Установите карту памяти в контроллер. Подключите контроллер к бытовой сети.
8.2 Подключите светильники к контроллеру. Если длина линии от контроллера составляет более 50м, используйте усилитель DMX сигнала.
8.3 Включите питание. Включите контроллер при помощи выключателя на корпусе.  
8.4 При включении адресация светильников происходит автоматически. Все адресные коды устанавливаются одинаковыми, и подключенные светильники будут работать синхронно в одинаковых режимах. 
8.5 Установите режим работы светильников.
9. Синхронизация работы прожекторов
В случае, если прожекторы работают несинхронно, их нужно синхронизировать с помощью контроллера LD150.
Подключите прожекторы к контроллеру LD150 (арт. 32260) и проделайте нижеописанные действия:
9.1 Включите питание прожекторов
9.2 Выключите контроллер LD150
9.3 Зажмите 2 центральные клавиши одновременно
9.4 Включите DMX контроллер (кнопка сбоку). Не отпускайте ранее зажатые клавиши
9.5 Держите 2 кнопки зажатыми до тех пор, пока на экране не появятся символы "-- --".
9.6 Отпустите кнопки
9.7 Готово
10. Работа с картой памяти
10.1 Установите карту памяти в слот карт ридера ПК.
10.2 Проведите форматирование карты памяти по формату FAT, либо FAT32.
10.3 Контроллер поддерживает файлы, созданные в программе LED PLAYER. Скопируйте файл с программами работы контролера на карту памяти. Файл должен быть в формате .BIN
10.4 Извлеките карту памяти из карт ридера. При необходимости воспользуйтесь функцией «безопасного извлечения устройства».
10.5 Вставьте карту памяти в слот контроллера и включите питание.
11. Техническое обслуживание
Контроллер не требует специального обслуживания. Протирку от пыли осуществлять мягкой сухой тканью по мере необходимости. Все работы, по обслуживанию контроллера осуществлять только при выключенном питании.
12. Возможные неисправности и способы их устранения
	признаки неисправности
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Прибор не отвечает на команды DMX контроллера, либо отвечает некорректно 
	Плохой контакт в цепи передачи данных
	Проверьте контакты в цепи питания и управления светильником

	
	Перепутаны разъемы вход/выход DMX сигнала
	Проверьте правильность подключения к контроллеру

	
	Отражение DMX сигнала
	Установите терминатор на разъеме последнего светильника в цепи.

	Светильники работают несинхронно
	Светильники из разных партий
	Проделайте процедуру по п. 9.
1) Зажать 2 центральные клавиши одновременно
2) Включить DMX контроллер (кнопка сбоку)
3) Держать 2 кнопки зажатыми до тех пор, пока на экране не появятся символы "-- --".
4) Отпустите кнопки
5) Готово. Отключите питание и запустите заново


Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.
13. Хранение
Товар хранится в картонных коробках в ящиках или стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.
14. Транспортировка
Товар в упаковке пригоден для транспортировки всеми видами транспорта.
15. Утилизация
Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов. По окончанию срока эксплуатации контроллер необходимо утилизировать по правилам утилизации бытовых отходов.
16. Сертификация
Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».
17. Информация об изготовителе и дата производства
Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул.Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
18. Гарантийные обязательства
· Гарантийное обслуживание осуществляется на месте продажи товара.
· [bookmark: _GoBack]Гарантия на товар составляет 5 лет (60 месяцев) с момента продажи.
· Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений. 
· Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.
· Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.
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