[bookmark: _GoBack]КРИМПЕР, СТРИППЕР И ПРЕСС КЛЕЩИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБРЕЗКИ, ОБЖИМА И СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "STEKKER", СЕРИИ (ТИПЫ): CTL, CTLS, WSC
МОДЕЛИ: CTLS006-230, CTLS006-240, CTLS006-250
Руководство по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание устройства и назначение
1.1 Кримпер ТМ «STEKKER» серии CTLS – предназначен для обжима различных видов и размеров наконечников, разъемов и гильз при электромонтажных работах без применения пайки или сварки.
1.2 Кримпер следует применять для обжима наконечников, разъемов, гильз и проводников сечением, соответствующим модели кримпера, иначе обжатие будет некачественным и кримпер может выйти из строя.
2. Технические характеристики*
	Модель
	Сечение проводников для обжима
	Строение матрицы, количество форм для обжима
	Цифровая и цветовая маркировка форм
	Профиль обжима
	Механизм

	CTLS006-230
	0,5-6мм2
	Съемная регулируемая, 3
	Красный
	Синий
	Желтый
	Овал двухконтурный
	Храповой механизм

	
	
	
	0,5-1,5мм2
	1,5-2,5мм2
	4-6мм2
	
	

	CTLS006-240
	0,25-10мм2
	Четырехсегментная саморегулирующаяся
	-
	Квадратный
	Храповой механизм, система поворотных кулачков

	CTLS006-250
	0,25-6мм2
	Шестисегментная саморегулирующаяся
	-
	«Гексагон»
	Храповой механизм, система поворотных кулачков


*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости 
от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
3.1 Кримпер.
3.2 Инструкция по эксплуатации.
3.3 Упаковка.
4. Меры предосторожности
[image: ]ВНИМАНИЕ!!! Не производить обжим проводов, находящихся под напряжением.
4.1 Не рекомендуется эксплуатация кримпера с механическими повреждениями или признаками неисправности.
4.2 Все работы с кримпером должны проводиться в соответствии с Правилами техники безопасности.
4.3 По истечении срока службы кримпер не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
5. Эксплуатация
5.1 Достаньте кримпер из упаковки: проверьте внешний вид на наличие механических повреждений и признаков неисправности.
5.2 Для установки кримпера в открытое состояние следует сжать рукоятки до упора или нажать на фиксатор блокировки храпового механизма, который находится у основания рукоятки.
5.3 Вставить наконечник в обжимной механизм, или гильзу в форму матрицы соответствующего сечения.
5.4 Вставить проводник соответствующего сечения в наконечник или гильзу.
5.5 Сжать рукоятки кримпера. По мере сжатия храповой механизм фиксирует степень сжатия и не позволяет ослабить его до тех пор, пока губки полностью не сомкнутся. Ослабить сжатие можно вручную, нажав на фиксатор блокировки храпового механизма.
6. Хранение
Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.
7. Транспортировка
Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
8. Утилизация
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
9. Сертификация
Изделие не подлежит обязательной сертификации.
10. Информация об изготовителе и дата производства
Произведено в Китае. Изготовитель: «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; Филиалы завода-изготовителя: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Уполномоченный представитель в России/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
Произведено в Китае.
11. Гарантийные обязательства
· Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
· В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
· Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
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Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению 
и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, 
являются обязательными.

	Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER”
		
	Гарантийный талон

	Дата продажи
	Наименование изделия
	Количество
	Дата окончания гарантийного срока

	
	

	
	

	
Продавец______________________                                                                                Покупатель______________________

МП

ВНИМАНИЕ! 
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)
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