ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА, ТМ «STEKKER», СЕРИИ: INTP
МОДЕЛИ INTP8-255-1, INTP8-255-10
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Назначение изделия:
1.1 Высоковольтная самослипающаяся изоляционная лента тм «Stekker» обладает высокими электроизоляционными свойствами.
1.2 Изолента предназначена для простого и быстрого изолирования, герметизации соединений электрических линий, ремонта поврежденной изоляции номинальным напряжением до 10кВ.
1.3 При намотке изоленты происходит процесс самослипания с образованием сплошного герметичного слоя резины, обладающего диэлектрическими и влагозащитными свойствами.
2. Технические характеристики
	Модель
	INTP8-255-1
	INTP8-255-10

	Ширина ленты, мм
	25

	Длина ленты в катушке, м
	5

	Толщина ленты, мм
	0.76

	Изоляция проводов, работающих под напряжением, кВ
	до 1
	до 10

	Прочность на растяжение, Н/см2
	>180

	Материал изделия
	30% - натуральная резина, 20% - бутадиен-стирольный каучук, 50% - кальциевая пудра

	Габаритные размеры
	Указаны на упаковке

	Рабочая температура
	-50... +90°С

	Климатическое исполнение
	У1

	Цвет ленты
	Черный

	Срок службы 
	5 лет


3. Правила использования:
4.1 Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.
4.2 Изолируемый объект должен быть отключен от сети.
4.3 Монтаж изоленты: 
  - Отмотайте небольшой конец изоленты от рулона, снимите защитный слой, приклейте на изолируемый участок объекта.
          - С умеренной степенью натяжения наматывайте изоленту на необходимый участок, постепенно снимая защитный слой.
          - Требуемый результат достигается при 2-3 слоях равномерной намотки. 
4.4 Демонтаж изоленты.
          - Изоленту следует разрезать вдоль изолированного участка объекта и снять. 
3.4 Ограничения в использовании
  - Рабочая температура изоленты составляет -50…+90°С.
4. Требования безопасности
4.1 Лента трудновоспламеняема, горит при открытом огне и затухает при вынесении из пламени.  
4.2 В процессе эксплуатации изолента может выделять вредные пары.
4.3 Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
5. Хранение
Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
6. Транспортировка
Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
7. Утилизация
По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.
8. Сертификация
Изделие не подлежит обязательной сертификации.
9. Информация об изготовителе
[bookmark: _GoBack]Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Bin-hai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай.
Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26
Произведено в Китае.
10. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения товара составляет 1 год (12 месяцев) с даты изготовления.
· Гарантийный обязательства не выполняются в тех случаях, когда нарушены правила использования и хранения изделия, приведенные в данной инструкции; когда изделие использовалось не по назначению; когда механические повреждения вызваны транспортировкой или хранением.
· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
· Началом гарантийного срока считается дата производства товара, которая указана на изделии.
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Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению 
и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, 
являются обязательными.

	Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER”
		
	Гарантийный талон

	Дата продажи
	Наименование изделия
	Количество
	Дата окончания гарантийного срока

	
	

	
	

	
Продавец______________________                                                                                Покупатель______________________

МП

ВНИМАНИЕ! 
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)
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