СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ, ТМ STEKKER, СЕРИЯ: LD
[bookmark: _Hlk152673240]МОДЕЛИ: LD-Y731M, LD-Y733M, LD-Y734M, LD-Y739M, LD-Y859M, LD-Y870M, LD-Y871M, LD-Y872M
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Назначение изделия:
1.1 Зажимы серии LD торговой марки «STEKKER» предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий кабелей и проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника.
1.2 Магистральная линия и ответвления могут быть выполнены алюминиевыми или медными проводами, а также их комбинацией.
2. Технические характеристики*
	
Модель

	LD-Y731M
	LD-Y733M
	LD-Y734M
	LD-Y739M
	LD-Y859M
	LD-Y870M
	LD-Y871M
	LD-Y872M

	Артикул
	50350
	50351
	50352
	50353
	50354
	50355
	50356
	50357

	Количество выходов
	1

	Материал контактной группы
	Сталь

	Максимально допустимое
напряжение, В 
	660В

	Материал корпуса
	ПВХ

	Сечение подключаемых магистральных проводников
	4-10мм2
	16-35мм2
	16-35мм2
	4-10мм2
	50-70мм2
	95-150мм2
	95-150мм2
	95-150мм2

	Сечение подключаемых проводников на выход
	1,5-2,5мм2
	1,5-10мм2
	16-25мм2
	1,5-2,5мм2
	4-35мм2
	16-50мм2
	50-95мм2
	90-120мм2

	Цвет
	Черный

	Климатическое исполнение
	УХЛ3

	Температура окружающей среды 
	от -40 до +70°С;

	Срок службы
	Не менее 5 лет


*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Требования безопасности
Монтаж соединений с помощью зажимов должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!
Запрещается использовать зажимы с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.
4. Монтаж, подключение:
Провода с предварительной подготовкой (снятие изоляции) вставляются в зажим и обжимаются винтовым зажимом.
5. Характерные неисправности и способы их устранения
При обнаружении повреждения корпуса зажим следует заменить на новый.
При обнаружении потери контакта в цепи проверить надежность соединения проводников, и при необходимости повторно обжать зажим. Если данная проблема не решилась, проверьте целостность проводников. При необходимости замените зажим на новый.
6. Хранение
Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 75% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.
7. Транспортировка
Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
8. Утилизация
Зажимы из пластика относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации клеммы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.
9. Сертификация
Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
10. Информация об изготовителе
Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай; Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Bin-hai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
[bookmark: _GoBack]Дата изготовления нанесена на упаковке изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
11. Гарантийные обязательства
1. Гарантия на изделие составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность изделия.
1. Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
1. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
1. В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на упаковку товара в виде надписи, гравировки или стикерованием. 
1. Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
1. Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
[image: Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ�Ð¾Ñ�Ñ� Ð·Ð½Ð°Ðº ÐµÐ°Ñ�]




	

[image: ]

	
Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению 
и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, 
являются обязательными.

	Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “Stekker”
		
	Гарантийный талон

	Дата продажи
	Наименование изделия
	Количество
	Дата окончания гарантийного срока

	
	

	
	

	
Продавец______________________                                                                                Покупатель______________________

МП

ВНИМАНИЕ! 
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)
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