ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ТМ «FERON», СЕРИЯ TM
МОДЕЛЬ: TM181
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание устройства
1.1 Выключатели дистанционного управления ТМ «FERON» серии ТМ - предназначены для дистанционного включения/выключения электропитания осветительных приборов, размещенных внутри и снаружи зданий.
1.2 Устройство состоит из блока-передатчика – кнопки-выключателя беспроводного, и блока-приемника – контроллера управления.
1.3 Для передачи сигнала управления используется радиочастотный канал.
1.4 Имеется возможность записи до 20 кнопок-выключателей в памяти одного контроллера управления.
1.5 [bookmark: _Hlk41563410]Контроллер управления устанавливается внутри помещения.
[image: ][image: ]
2. Технические характеристики*
	Модель
	ТМ181

	Номинальное напряжение питания контроллера управления
	230В

	Частота сети
	50Гц

	Максимальный суммарный ток нагрузки на канал
	5А

	Максимальная суммарная мощность активной нагрузки
	1200Вт

	Максимальная суммарная мощность смешанной нагрузки
	500Вт

	Количество каналов
	1

	Количество клавиш кнопки-выключателя
	1

	Максимальная дальность передачи сигнала по радиоканалу
	25м (с перекрытиями видимости), 70м (прямая видимость)

	Питание кнопки-выключателя
	Не требует питания

	Способ передачи сигнала
	Радиоканал (RF)

	Частота передачи сигнала
	433.08МГц

	Мощность передатчика RF
	7мВт

	Количество кнопок-выключателей, доступных для записи в память 1-го контроллера управления
	20

	Материал корпуса
	пластик

	Рабочая температура
	+1...+35°С

	Степень защиты от пыли и влаги
	IP20

	Климатическое исполнение
	УХЛ4


*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
3.1 Блок передатчик – кнопка-выключатель беспроводной одноклавишный.
3.2 Блок приемник – контроллер управления.
3.3 Комплект крепления.
3.4 Инструкция по эксплуатации.
3.5 Упаковка.
3.6 Гарантийный талон.
4. Меры предосторожности
В не помехоустойчивых сетях могут происходить ложные срабатывания контроллера, которые возникают из-за электромагнитных помех в сети. Связано это с тем, что к сети подключены другие приборы, которые могут вносить значительное количество электромагнитных помех в сеть, которые негативно отражаются на функционировании устройств, подключённых через систему FERON.SMART, что приводит к ложным срабатываниям.
Перед конечным этапом монтажа, рекомендуем подключить световой прибор через котроллер и подвязать кнопку, убедиться, что ложные срабатывания отсутствуют и после завершить монтаж и установить оборудование.
4.1 Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока с номинальным сетевым напряжением 230В/50Гц, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.
4.2 Установка и подключение устройства осуществляется при отключенном электропитании.
4.3 Запрещена установка контроллера управления и кнопки-выключателя в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги.
4.4 Запрещено устанавливать контроллер управления и кнопку-выключатель снаружи помещений.
4.5 Запрещено вскрывать корпус контроллера управления во избежание поражения электрическим током и повреждения внутренних частей.
4.6 Запрещена эксплуатация контроллера управления с поврежденным корпусом, изоляцией кабеля электропитания и проводов нагрузки.
4.7 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.
5. Монтаж и подключение контроллера управления
5.1 Достаньте устройство из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
5.2 Убедитесь, что электропитание отключено. 
5.3 Убедитесь, что подключаемая нагрузка не превышает допустимую нагрузку устройством.
5.4 Осуществите подключение контроллера управления по схеме:
[image: ]
5.5 Контроллер управления фиксируется в месте предполагаемой установки с помощью двусторонней клейкой ленты или самореза (в комплекте).
5.6 Не размещайте контроллер управления в металлической коробке, или вблизи арматуры, так как это может снизить качество приема сигнала.
5.7 Включите электропитание.
6. Монтаж кнопки-выключателя
6.1 Способ крепления кнопки-выключателя с помощью винтов (в комплекте).
· Аккуратно отсоедините клавишу от кнопки-выключателя.
· Приложите основание кнопки-выключателя к поверхности в месте предполагаемой установки и сделайте разметку.
· Закрепите основание кнопки-выключателя с помощью винтов и установите клавишу на место.
6.2 Способ крепления кнопки-выключателя на двухстороннюю клейкую ленту (в комплекте).
Перед установкой очистите и обезжирьте поверхности для лучшего крепления.
7. Подключение кнопки-выключателя к контроллеру управления.
Важно! С контроллером управления могут использоваться только кнопки-выключатели ТМ «FERON» серии ТМ (можно приобрести отдельно).
7.1 Убедитесь, что питание контроллера управления включено.
7.2 Нажмите кнопку на корпусе контроллера управления и удерживайте в течение 3-5 секунд, затем отпустите кнопку (индикатор красного цвета будет медленно моргать), войдя в режим подключения кнопки-выключателя.
7.3 Нажмите однократно на клавишу кнопки-выключателя, индикатор перестанет моргать, контроллер управления произведет запись кнопки-выключателя. При последующем однократном нажатии клавиши происходит включение/выключение осветительного прибора, что указывает на успешную запись кнопки-выключателя.
7.4 Повторите вышеуказанные действия, чтобы записать дополнительные кнопки-выключатели. Возможно подключение 20 одноклавишных кнопок-выключателей к одному контроллеру управления. При подключении двух- и трехклавишных кнопок-выключателей 1 клавиша записывается в память контроллера управления как отдельный кнопка-выключатель.
7.5 В случае, когда контроллер уже смонтирован и доступ к нему затруднен, но появилась необходимость подключить дополнительную кнопку-выключатель, вам необходимо непрерывно нажать 8 раз на любую уже подключенную кнопку-выключатель (осветительный прибор начнет медленно включаться/выключаться), войдя в режим подключения кнопки-выключателя.
7.6 [bookmark: _GoBack]Дальнейшие действия как в пп. 7.3-7.4.
8. Удаление кнопок-выключателей из памяти контроллера управления.
8.1 Убедитесь, что питание контроллера управления включено.
8.2 Нажмите кнопку на корпусе контроллера управления и удерживайте в течение 6-7 секунд, затем отпустите кнопку (индикатор красного цвета будет быстро моргать), войдя в режим удаления кнопок-выключателей из памяти.
8.3 Подождите, пока красный индикатор перестанет моргать. Все записанные кнопки-выключатели успешно удалены из памяти контроллера управления.
9. Возможные неисправности и способы их устранения
	[bookmark: _Hlk49161311]Внешние проявления неисправности
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Осветительное устройство не включается или включается/выключается плохо
	Отсутствует напряжение в питающей сети
	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность

	
	Неправильная схема подключения
	Проверьте схему подключения и устраните неисправность

	
	Плохой контакт
	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность

	
	Поврежден питающий кабель
	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции, при необходимости устраните неисправность

	
	Слишком большое расстояние или помехи в радиусе действия кнопки-выключателя из-за экранирования (армированное стекло, листовой металл, железобетон и т.п.)
	Сократите расстояние между блоками, либо устраните экран

	
	Осветительный прибор неисправен
	Замените неисправный осветительный прибор

	
	Кнопка-выключатель не записан в памяти контроллера управления
	Произведите действия, описанные в п.7 настоящей инструкции.


Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.
10. Хранение
Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.
11. Транспортировка
Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
12. Утилизация
[bookmark: _Hlk49176609]Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как твердые бытовые отходы.
13. Сертификация
Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».
14. Информация об изготовителе и дата производства
Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель/импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления. 
15. Гарантийные обязательства
· Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность электронных компонентов.
· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
· Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
· В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием. 
· Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
· Срок службы изделия 5 лет.
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