Держатели грунтовые ДГ-03, ДГ-03.2
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
Держатели грунтовые ДГ (далее держатели) предназначены для установки и крепления светильников, прожекторов и пр. для ландшафтной, садово-парковой, архитектурной подсветки. Светильники могут применяться как с питанием от сети, так и автономным питанием (аккумуляторным). Конструкция держателя обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию светильников при соблюдении требований данной инструкции.
 
1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Температура окружающего воздуха при эксплуатации                                          от -45°С до +45°С
	Тип держателя
	Размеры в мм, не более
	Масса в кг, не более

	
	Диаметр/ширина
	высота
	

	ДГ-03
	145
	302
	0,70

	ДГ-03.2
	135
	302
	0,70


 




2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Держатель                                                  - 1 шт.
Сальник                                                      - 1 шт.
Руководство по эксплуатации                  - 1 экз.
                                         
3 СБОРКА И МОНТАЖ.
Распаковать изделие. Установить держатель в грунт, убедиться, что держатель установлен устойчиво.
 
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    Не устанавливать светильник, масса и габаритные размеры которого превышают допустимые. При фиксации светильника убедиться в том, что конструкция устойчива и не опрокидывается.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.
Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков. 
Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%. 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗГОТОВИТЕЛЯ
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.
Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.
По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

7 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». г. Витебск, 210004, ул. Ломоносова, 2А, ТУ РБ 300541279.028-2022.  Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
	Заполняет торговая организация
Наименование торговой организации, контактный телефон
_____________________________
_____________________________
Дата продажи   _____________     М.П.
Продавец (подпись)_________          















[image: ]8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
[bookmark: _Hlk215664173][bookmark: _Hlk215664263]Держатели соответствуют ТУ РБ 300541279.028-2022 и признаны годным для эксплуатации.
Представитель службы контроля предприятия 
                    
  «_____»_______________ 202  г.
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Рисунок 1. Общий вид держателя ДГ-03 и схема его установки.
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Рисунок 2. Общий вид держателя ДГ-03.02.
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